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21. Valutazione dei rischi specifici
La seguente tabella costituisce una valutazione di base dei principali rischi connessi alle attività di consulenza presso sedi comunali. Potrà essere integrata in funzione delle caratteristiche dell'incarico.
	Rischio
	Possibili conseguenze
	Misure di prevenzione
	Livello

	Scivolamenti e cadute
	Contusioni, fratture
	Percorsi sicuri, calzature idonee
	Basso

	Cadute da scale
	Traumi
	Uso corretto delle scale, attenzione
	Medio

	Rischio elettrico
	Folgorazione
	Solo ispezioni visive, nessun intervento su impianti
	Basso

	Movimentazione carichi
	Affaticamento
	Corretta movimentazione e limitazione dei pesi
	Basso

	Videoterminali
	Affaticamento visivo
	Pause e corretta postazione
	Basso

	Traffico veicolare
	Investimento
	Alta visibilità e attenzione
	Medio

	Interferenze
	Urti, intralci
	Coordinamento con il referente comunale
	Basso


22. Rischi particolari da integrare
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